**Арматура периодического профиля (А300, А400, А500, А550, А600, А800, А1000)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dоп=5ds**Ø 6 ... Ø 18** | **Ø 12** |  |  | dоп=8ds**Ø 20 ... Ø 40** | **Ø 28** |  |
| **Ø 6** |  | **Ø 14** |  |  | **Ø 20** |  | **Ø 32** |  |
| **Ø 8** |  | **Ø 16** |  |  | **Ø 22** |  | **Ø 36** |  |
| **Ø 10** |  | **Ø 18** |  |  | **Ø 25** |  | **Ø 40** |  |

**Арматура с гладким профилем (А240)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dоп=2,5ds**Ø 6 ... Ø 18** | **Ø 12** |  |  | dоп=4ds**Ø 20 ... Ø 40** | **Ø 28** |  |
| **Ø 6** |  | **Ø 14** |  |  | **Ø 20** |  | **Ø 32** |  |
| **Ø 8** |  | **Ø 16** |  |  | **Ø 22** |  | **Ø 36** |  |
| **Ø 10** |  | **Ø 18** |  |  | **Ø 25** |  | **Ø 40** |  |